**IESNIEGUMS ATZINUMA IZSNIEGŠANAI**

**par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu gatavību ekspluatācijai**

1. Informācija par Būvniecības ierosinātāju1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, Uzvārds vai juridiskās personas nosaukums** |  |
| **Pers. kods vai Reģ. nr.** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontakttālrunis** |  | **E-pasts** |  |

1. Informācija par kontaktpersonu2:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, Uzvārds** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontakttālrunis** |  | **E-pasts** |  |

1. Informācija par objektu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekta nosaukums** (saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju) |  |
| **Objekta adrese** |  |
| **Būvprojekta izstrādātājs** (Vārds, Uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) |  |
| **Būvdarbu veicējs** (juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta reģ. Nr.) |  |

1. Iesniedzamā dokumentācija:*lapu skaits*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Saskaņā ar SIA „Rīgas ūdens” tehnisko noteikumu prasībām** Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots būvprojekta ŪKT daļas, apliecinājuma kartes vai novietojuma plāna3 viens eksemplārs papīra formā (ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem, iesiets cietos vākos) un elektroniskā formā (datu nesējvidē \*.pdf un \*.dwg formātā rasējumi) – glabāšanai SIA „Rīgas ūdens” arhīvā. | **🞏** |  |
| * 1. **Izpildmērījuma plāns** (iesniedzams elektroniskā formā DWG/DGN failu formātā, vai nosūtāms uz e-pastu: [klienti@rigasudens.lv](mailto:klienti@rigasudens.lv)) - noformēts **LKS 92 TM koordinātu sistēmā**, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (turpmāk – MK Not. Nr. 281), un tā **pielikumā Nr.1** noteiktajām prasībām sagatavots ūdensvada un/vai kanalizācijas4 tīkla veiktais uzmērījums, kas papildināts ar šādu informāciju:   **Jaunizbūvētam ūdensvada tīklam**  Cauruļvadu diametri, materiāls, virsmas atzīmes (projektējamās un faktiskās), posmu garumi, aku diametri, apvalkcaurules diametrs, materiāls, garums, aizbīdņu diametri, hidrantu tipi, u.c. armatūras detalizētie tehniskie dati.  **Jaunizbūvētam kanalizācijas**4 **tīklam**  Cauruļvadu diametri, materiāls, pašteces cauruļvadu tekņu atzīmes, spiedvadu virsmas atzīmes (projektējamās un faktiskās), posmu garumi, aku diametri, zemes virsmas atzīmes pie akām, apvalkcaurules diametrs, materiāls, garums, visu mezglu detalizācija.  Katram ūdensvada vai kanalizācijas tīkla elementam (aka, šahta, aizbīdnis, kape, hidrants, pieslēguma trejgabals, bezakas pieslēguma veidgabals, ievads ēkā utt.) - ne mazāk, kā 3 piesaistes pie esošām būvēm.  **Nojauktam ūdensvada un kanalizācijas**4 **tīklam**  Atvērtā tranšejā uzmērītie atvienošanas, aizmūrēšanas punkti. Katram punktam - ne mazāk, kā 3 piesaistes.  Atsevišķi norādīt:   * nojauktos (izraktos) cauruļvadus – attēlot krusteniski pārsvītrojot, ar piezīmi “nojaukts, izrokot”; * pamestos (pazemes) cauruļvadus – noformēt atbilstoši MK Not. Nr. 281 prasībām. | **🞏** |  |
| **4.3.** Aizpildīts iesniegums par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu. Veidlapu skat. [www.rigasudens.lv](http://www.rigasudens.lv) – Pakalpojumi – Veidlapas – [Iesniegums līguma slēgšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu](https://www.rigasudens.lv/download.php?file=/files/content/iesniegums_liguma_slegsanai_par_udenssaimniecibas_pakalpojumu_lietosanu_8_.docx). | **🞏** |  |
| **4.4.** Aizpildīta SIA „Rīgas ūdens” **Rakšanas darbu atļaujas** veidlapa  (<https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/buvdarbu-veicejiem/veidlapas-buvdarbu-veicejiem/>), ja būvniecības  ieceres dokumentācijas SIA „Rīgas ūdens” saskaņojuma spiedoga nosacījumos ir norāde par rakšanas darbu atļaujas saņemšanas nepieciešamību. | **🞏** |  |
| **4.5.** Jaunizbūvētam ūdensvada tīklam, kurš tiek pievienots centralizētajai ūdensapgādes sistēmai,akreditētas Laboratorijas izsniegts dzeramā ūdens **Testēšanas pārskats**5 (dokumenta izsniegšanas datums nedrīkst būt vecāks par vienu gadu). | **🞏** |  |

1. Nepieciešamības gadījumā SIA „Rīgas ūdens”, balstoties uz normatīvo aktu prasībām, var pieprasīt šādu papildus dokumentāciju:

|  |
| --- |
| * 1. **Segto darbu pieņemšanas akts** – akti par būvdarbiem, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī bez finanšu un citu resursu piesaistīšanas (akti jāiesniedz par ūdensvada tīkliem, kanalizācijas4 tīklu pašteces cauruļvadiem, spiedvadiem un sūkņu stacijām). |
| **5.2.** Ja tiek veikta ielas ūdensvada un/vai kanalizācijas4 tīklu izbūve,akreditētas Laboratorijas izsniegts **Grunts sablīvēšanas testēšanas pārskats.** |
| **5.3.** Ūdensvada tīkla cauruļvada un/vai kanalizācijas4 spiedvada **Hidrauliskās pārbaudes akti**5. |
| **5.4.** Cauruļvadu TV inspekcijas **Atskaite**5**.** |
| **5.5.** Atbilstoši MK Not. Nr. 281 prasībām sagatavots izbūvēto **citu inženiertīklu izpildmērījuma plāns** (iesniedzams elektroniskā formā DWG/DGN failu formātā datu nesējā, vai nosūtāms uz e-pastu:[klienti@rigasudens.lv](mailto:klienti@rigasudens.lv))gadījumos, kad citi inženiertīkli šķērso SIA „Rīgas ūdens” piederošos ūdensvada un kanalizācijas4 tīklus. |
| **5.6.** Pilsētas būvvaldē saskaņots izbūvētā ūdensvada un/vai kanalizācijas4 tīkla izpildmērījuma plānu (iesniedzams elektroniskā formā DWG/DGN failu formātā datu nesējā, vai nosūtāms uz e-pastu: kacklienti@rigasudens.lv), klāt pievienojot pilsētas būvvaldes vēstuli par ģeodēzisko izpildmērījumu izvērtējumu. |

1 – Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona un pilnvaras devējs ir fiziska persona, pielikumā pievienojama notariāli apstiprināta pilnvara (tās kopija). Ja pilnvaras devējs ir juridiska persona, pilnvaras notariāls apliecinājums nav nepieciešams.

2 – Persona, ar kuru sazināties objekta apsekošanas gadījumā, kā arī, lai noskaidrotu papildus informāciju par iesniegumam pievienoto dokumentāciju.

3 – Novietojuma plānam Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojums nav nepieciešams. Kā arī to nav nepieciešams iesiet cietos vākos.

4 – Tai skaitā lietus un drenāžas kanalizācijas tīkls, ja ar to starpniecību notekūdeņi tiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

5 – Hidraulisko pārbaudi, ūdens paraugu ņemšanu un CCTV inspekciju nepieciešams veikt SIA „Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē.

1. Piezīmes:

|  |
| --- |
|  |

1. Atzinumu vēlos saņemt *(atzīmēt tikai vienu no saņemšanas veidiem)*:

|  |  |
| --- | --- |
| 🞏 SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā  🞏 elektroniski, ar e-parakstu parakstītus,  uz e-pasta adresi: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | 🞏 pa pastu uz norādīto adresi:  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

Iesnieguma iesniegšanas vieta: SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrs, Rīgā, Brīvības ielā 49/53.

Vienotais bezmaksas informatīvais tālrunis 80002122. Atzinuma izsniegšana ir bez maksas.

**Iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām.**

**Iesniegumā kļūdaini vai nepilnīgi norādīta informācija var būt par pamatu atteikumam izsniegt atzinumu.**

*Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Rīgas ūdens".*

*SIA “Rīgas ūdens” apstrādā personas datus klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai un noslēgšanai, līguma saistību izpildei, klientu apkalpošanai, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai, biznesa plānošanai un analītikai.*

*Papildu informācija par personas datu apstrādi publicēta SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā sadaļā Atbildīga uzņēmējdarbība / Personas datu apstrāde / Privātuma politika.*

1. Iesniegumu iesniedza*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *\_\_\_*.*\_\_\_*.20*\_\_\_\_*.

*(paraksts, atšifrējums, datums)*

1. Iesniegumu pieņēma: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *\_\_\_*.*\_\_\_*.20*\_\_\_\_*.

*aizpilda SIA „Rīgas ūdens” darbinieks (amats, paraksts, atšifrējums, datums)*

1. Atzinumu saņēma: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *\_\_\_*.*\_\_\_*.20*\_\_\_\_*.

*(paraksts, atšifrējums, datums)*